Документ предоставлен [КонсультантПлюс](http://www.consultant.ru)

Зарегистрировано в Минюсте России 20 августа 2013 г. N 29463

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

от 2 августа 2013 г. N 341н

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВЫХ НОРМ

БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ, СПЕЦИАЛЬНОЙ

ОБУВИ И ДРУГИХ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РАБОТНИКАМ

ДЕЙСТВУЮЩИХ И СТРОЯЩИХСЯ ШАХТ, РАЗРЕЗОВ И ОРГАНИЗАЦИЙ

УГОЛЬНОЙ И СЛАНЦЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ЗАНЯТЫМ НА РАБОТАХ

С ВРЕДНЫМИ И (ИЛИ) ОПАСНЫМИ УСЛОВИЯМИ ТРУДА, А ТАКЖЕ

ВЫПОЛНЯЕМЫХ В ОСОБЫХ ТЕМПЕРАТУРНЫХ УСЛОВИЯХ

ИЛИ СВЯЗАННЫХ С ЗАГРЯЗНЕНИЕМ

Список изменяющих документов

(в ред. [Приказа](consultantplus://offline/ref=3BD0AE7028D0B9C93302B4F495EAE9C05FE7A3E3B3C3F68FE7C11C39CEEF3ABC501185946A41179FMEK5G) Минтруда России от 20.02.2014 N 103н)

В соответствии с [подпунктом 5.2.31](consultantplus://offline/ref=3BD0AE7028D0B9C93302B4F495EAE9C05CE0ABE7BAC0F68FE7C11C39CEEF3ABC501185946A41159DMEKAG) Положения о Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. N 610 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 26, ст. 3528; 2013, N 22, ст. 2809), приказываю:

1. Утвердить [Типовые нормы](#P39) бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам действующих и строящихся шахт, разрезов и организаций угольной и сланцевой промышленности, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением согласно приложению.

2. Признать утратившими силу:

[приказ](consultantplus://offline/ref=3BD0AE7028D0B9C93302B4F495EAE9C05FE0ACE5B3C2F68FE7C11C39CEMEKFG) Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 ноября 2007 г. N 722 "Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам действующих и строящихся шахт, разрезов и организаций угольной и сланцевой промышленности, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 декабря 2007 г. N 10683);

[приказ](consultantplus://offline/ref=3BD0AE7028D0B9C93302B4F495EAE9C05FE0ACE5BBC3F68FE7C11C39CEMEKFG) Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 28 сентября 2010 г. N 832н "О внесении изменений в приказ Минздравсоцразвития России от 26 ноября 2007 г. N 722" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 октября 2010 г. N 18856).

Министр

М.А.ТОПИЛИН

Приложение

к приказу Министерства труда

и социальной защиты

Российской Федерации

от 2 августа 2013 г. N 341н

ТИПОВЫЕ НОРМЫ

БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ, СПЕЦИАЛЬНОЙ

ОБУВИ И ДРУГИХ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РАБОТНИКАМ

ДЕЙСТВУЮЩИХ И СТРОЯЩИХСЯ ШАХТ, РАЗРЕЗОВ И ОРГАНИЗАЦИЙ

УГОЛЬНОЙ И СЛАНЦЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ЗАНЯТЫМ НА РАБОТАХ

С ВРЕДНЫМИ И (ИЛИ) ОПАСНЫМИ УСЛОВИЯМИ ТРУДА, А ТАКЖЕ

ВЫПОЛНЯЕМЫХ В ОСОБЫХ ТЕМПЕРАТУРНЫХ УСЛОВИЯХ

ИЛИ СВЯЗАННЫХ С ЗАГРЯЗНЕНИЕМ

Список изменяющих документов

(в ред. [Приказа](consultantplus://offline/ref=3BD0AE7028D0B9C93302B4F495EAE9C05FE7A3E3B3C3F68FE7C11C39CEEF3ABC501185946A41179FMEK5G) Минтруда России от 20.02.2014 N 103н)

I. Подземные работы в действующих и строящихся угольных

и сланцевых шахтах, дренажных шахтах разрезов, подземные

работы по предупреждению и тушению пожаров, дегазации

угольных пластов, разведочному и техническому бурению

и осушению шахтных полей

Нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной

обуви и других средств индивидуальной защиты, выдаваемых

работникам в соответствии с условиями труда

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование средств индивидуальной защиты | Норма выдачи на год (количество единиц или комплектов) |
| 1. | Перчатки диэлектрические | до износа |
| 2. | Галоши диэлектрические | до износа |
| 3. | Перчатки антивибрационные | 6 - 24 пары |
| 4. | Пояс предохранительный или страховочный канат | до износа |
| 5. | Жилет сигнальный | до износа |
| 6. | Наколенники и налокотники | до износа |
| 7. | Наушники противошумные или вкладыши противошумные | до износа |
| 8. | Перчатки резиновые или перчатки из полимерных материалов | 12 - 24 пары |
| 9. | Пояс для аккумуляторных ламп | до износа |
| 10. | Рукавицы брезентовые или комбинированные | 12 - 24 пары |

Примечание. Конкретные виды средств индивидуальной защиты (далее - СИЗ), предусмотренные настоящим подразделом, нормы их выдачи на год устанавливаются работодателем по согласованию с соответствующим выборным органом первичной профсоюзной организации или иным представительным органом работников в зависимости от условий работы, результатов проведения специальной оценки условий труда.

(в ред. [Приказа](consultantplus://offline/ref=3BD0AE7028D0B9C93302B4F495EAE9C05FE7A3E3B3C3F68FE7C11C39CEEF3ABC501185946A41179FMEK5G) Минтруда России от 20.02.2014 N 103н)

Нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной

обуви и других средств индивидуальной защиты по профессиям

и должностям работников

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование профессий и должностей | Наименование средств индивидуальной защиты | Норма выдачи на год (количество единиц или комплектов) |
| 1. | Работники всех профессий и должностей | Костюм шахтерский для защиты от механических воздействий и общих производственных загрязнений (тип А или Б) со светоотражающими накладками | 1 |
| Пояс брючный | до износа |
| Белье нательное | 2 комплекта |
| Куртка из смешанных тканей на утепляющей прокладке | 1 на 2 года |
| Ботинки кожаные с жестким подноском или | 1 пара |
| сапоги кожаные с жестким подноском, или | 1 пара |
| сапоги резиновые с жестким подноском | 2 пары |
| Портянки хлопчатобумажные и | 6 пар |
| портянки суконные | 6 пар |
| или |  |
| носки хлопчатобумажные и | 6 пар |
| носки шерстяные | 6 пар |
| Самоспасатель | до износа |
| Головной светильник | до износа |
| Каска шахтерская | 1 на 2 года |
| Подшлемник под каску | до износа |
| Перчатки хлопчатобумажные | 24 - 36 пар |
| Очки защитные | до износа |
| Респиратор противоаэрозольный или полумаска (маска) со сменными фильтрами | до износа |
| Банная обувь | до износа |
| Полотенце | до износа |
| На мокрых работах дополнительно: |  |
| Костюм из синтетической ткани с пленочным покрытием для защиты от воды | 1 на 2 года |
| 2. | Взрывник | Дополнительно к СИЗ, указанным в [пункте 1](#P105) настоящего подраздела: |  |
| Перчатки кожаные | 2 пары |
| 3. | Горнорабочий подземный при выполнении работ по вывозке нечистот из шахты | Дополнительно к СИЗ, указанным в [пункте 1](#P105) настоящего подраздела: |  |
| Фартук прорезиненный или фартук из полимерных материалов | 2 |
| Перчатки резиновые или перчатки из полимерных материалов | 6 пар |
| 4. | Электрослесарь подземный, занятый на зарядке батарей аккумуляторных электровозов | Дополнительно к СИЗ, указанным в [пункте 1](#P105) настоящего подраздела: |  |
| Фартук прорезиненный или фартук из полимерных материалов | 2 |
| Перчатки резиновые или перчатки из полимерных материалов | 6 пар |

Примечания:

1. Работникам, занятым в горных выработках, по которым проходит входящая струя воздуха со скоростью свыше 6 м/с, а также на подземных работах в условиях многолетней мерзлоты, дополнительно к каске шахтерской выдается утепленный подшлемник на срок, соответствующий сроку носки каски шахтерской.

2. На шахтах, находящихся в условиях многолетней мерзлоты, всем работникам, непосредственно работающим под землей, выдаются дополнительно (если правом на получение теплой специальной одежды и теплой специальной обуви они не пользуются): костюм на утепляющей прокладке (1 на 2 года), шапка-ушанка (1 на 2 года).

3. На шахтах с минусовой температурой рудничного воздуха всем работникам, занятым на подземных работах, выдаются белье нательное утепленное (2 комплекта на 1 год) и валенки с резиновым низом (1 пара на 1 год), если их выдача не предусмотрена настоящим подразделом.

4. Горнорабочим очистного забоя, проходчикам, машинистам горных выемочных машин, электрослесарям подземным, забойщикам на отбойных молотках, горнорабочим по ремонту горных выработок, горным мастерам очистных и подготовительных забоев, горным мастерам горно-капитальных работ, занятым на работах в очистных и подготовительных забоях, установленный срок носки костюма шахтерского для защиты от механических воздействий и общих производственных загрязнений (тип А или Б) со светоотражающими накладками, предусмотренного [пунктом 1](#P105) настоящего подраздела, снижается на 3 месяца.

5. Горнорабочим очистного забоя, забойщикам на отбойных молотках, машинистам горных выемочных машин, электрослесарям подземным, занятым на работах в очистных подготовительных забоях, проходчикам, горным мастерам очистных и подготовительных забоев, горным мастерам горно-капитальных работ, занятым на работах в очистных и подготовительных забоях, при работе на сухих участках при температуре воздуха +26 °C и выше выдается дополнительно костюм для работы из ткани типа "Сетка" (1 костюм на 1 год). Одновременно с этим срок носки специальной одежды увеличивается в 2 раза.

6. Вместо куртки из смешанных тканей на утепляющей прокладке, предусмотренной [пунктом 1](#P105) настоящего подраздела, по желанию работников может выдаваться жилет на утепляющей прокладке с тем же сроком носки.

7. Электрослесарю подземному, занятому на зарядке батарей аккумуляторных электровозов, выдается костюм шахтерский для защиты от механических воздействий и общих производственных загрязнений с кислотозащитной пропиткой (1 костюм на 1 год).

8. Всем работникам, занятым на мокрых работах (когда на рабочем месте обильно выделяется вода из кровли или почвы), выдается костюм шахтерский для защиты от механических воздействий и общих производственных загрязнений с водоотталкивающей пропиткой (1 костюм на 1 год), а также сапоги резиновые в количестве 2 пары на 1 год.

9. Подземным рабочим, выполняющим работы по упрочнению углепородного массива при помощи полиуритановых (композитных) смол, дополнительно выдаются перчатки резиновые из расчета 1 пара на смену.

II. Работы на поверхности действующих и строящихся угольных

(сланцевых) шахт; поверхностные работы по предупреждению

и тушению подземных пожаров, дегазации угольных пластов,

бурению разведочных и технических скважин на шахтных полях

действующих и строящихся шахт и осушению шахтных полей;

работы на действующих и строящихся угольных разрезах,

по добыче, переработке и транспортированию закладочных

материалов и при производстве инертной пыли (на фабриках,

в цехах и карьерах); работы на углеобогатительных,

брикетных фабриках, обогатительных и брикетных установках,

сортировках шахт и разрезов (центральных, групповых);

работы на железнодорожном транспорте в действующих

и строящихся шахтах, в разрезах, на обогатительных

и брикетных фабриках и в других организациях

угольной (сланцевой) промышленности

Нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной

обуви и других средств индивидуальной защиты, выдаваемых

работникам в соответствии с условиями труда

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование средств индивидуальной защиты | Норма выдачи на год (количество единиц или комплектов) |
| 1. | Самоспасатель | дежурный |
| 2. | Головной аккумуляторный светильник | дежурный |
| 3. | Пояс для головного аккумуляторного светильника | дежурный |
| 4. | Головной убор | 1 |
| 5. | Нарукавники из полимерных материалов | до износа |
| 6. | Перчатки диэлектрические | до износа |
| 7. | Галоши диэлектрические | до износа |
| 8. | Перчатки антивибрационные | 6 - 24 пары |
| 9. | Пояс предохранительный или страховочный канат | до износа |
| 10. | Жилет сигнальный | до износа |
| 11. | Респиратор противоаэрозольный или полумаска (маска) со сменными фильтрами | до износа |
| 12. | Наушники противошумные или вкладыши противошумные | до износа |
| 13. | Плащ непромокаемый | 1 на 2 года |
| 14. | Перчатки резиновые или перчатки из полимерных материалов | 12 - 24 пары |
| 15. | Перчатки шерстяные | 3 пары |
| 16. | Рукавицы брезентовые или комбинированные | 12 - 24 пары |
| 17. | Костюм из синтетической ткани с пленочным покрытием для защиты от воды | 2 комплекта |

Примечание. Конкретные виды СИЗ, предусмотренные настоящим подразделом, нормы их выдачи на год устанавливаются работодателем по согласованию с соответствующим выборным органом первичной профсоюзной организации или иным представительным органом работников в зависимости от условий работы, результатов проведения специальной оценки условий труда.

(в ред. [Приказа](consultantplus://offline/ref=3BD0AE7028D0B9C93302B4F495EAE9C05FE7A3E3B3C3F68FE7C11C39CEEF3ABC501185946A41179FMEK5G) Минтруда России от 20.02.2014 N 103н)

Нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной

обуви и других средств индивидуальной защиты по профессиям

и должностям работников

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование профессий и должностей | Наименование средств индивидуальной защиты | Норма выдачи на год (количество единиц или комплектов) |
| 1. | Работники всех профессий и должностей (кроме профессий, указанных в [пунктах 3](#P336) - [6](#P422) настоящего подраздела) | Костюм шахтерский для защиты от механических воздействий и общих производственных загрязнений (тип А или Б) | 1 |
| Куртка из смешанных тканей на утепляющей прокладке | 1 на 2 года |
| Пояс брючный | до износа |
| Белье нательное | 2 комплекта |
| Ботинки кожаные с жестким подноском или | 1 пара |
| сапоги кожаные с жестким подноском, или | 1 пара |
| сапоги резиновые с жестким подноском | 2 пары |
| Портянки хлопчатобумажные или | 6 пар |
| носки хлопчатобумажные | 6 пар |
| Каска шахтерская | на 2 года |
| Подшлемник под каску | до износа |
| Перчатки хлопчатобумажные с полимерным покрытием | 24 - 36 пар |
| Очки защитные | до износа |
| Банная обувь | до износа |
| Полотенце | до износа |
| На наружных работах зимой дополнительно: |  |
| Костюм из смешанных тканей на утепляющей прокладке вместо куртки из смешанных тканей на утепляющей прокладке | 1 на 2 года |
| Белье нательное утепленное | 2 комплекта |
| Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с шерстяными вкладышами или | 1 пара |
| рукавицы меховые | 1 пара на 2 года |
| Подшлемник утепленный (с одно- или трехслойным покрытием) или | 1 |
| шапка трикотажная утепленная | 1 |
| Портянки суконные или | 6 |
| носки шерстяные | 6 |
| Валенки с резиновым низом или | по поясам |
| сапоги кожаные с утепленной прокладкой | по поясам |
| 2. | Взрывник | Дополнительно к СИЗ, указанным в [пункте 1](#P273) настоящего подраздела: |  |
| Перчатки кожаные | 2 пары |
| Полушубок при работе в разрезах в III - IV климатических поясах | по поясам |
| 3. | Машинист (кочегар) котельной; оператор котельной | Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур | 1 |
| Пояс брючный | до износа |
| Белье нательное | 2 комплекта |
| Ботинки кожаные с жестким подноском или | 1 пара |
| сапоги кожаные с жестким подноском, или | 1 пара |
| сапоги резиновые с жестким подноском | 2 пары |
| Портянки хлопчатобумажные или | 6 пар |
| носки хлопчатобумажные | 6 пар |
| Перчатки термостойкие | 2 пары |
| Перчатки хлопчатобумажные с полимерным покрытием | 12 пар |
| Каска защитная | 1 на 2 года |
| Подшлемник под каску | до износа |
| Очки защитные | до износа |
| Щиток для защиты от тепловых излучений (с креплением на каску) | до износа |
| Банная обувь | до износа |
| Полотенце | до износа |
| На вывозе золы зимой дополнительно: |  |
| Куртка из смешанных тканей на утепляющей прокладке | 1 на 2 года |
| Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с шерстяными вкладышами | 1 пара |
| Подшлемник утепленный (с одно- или трехслойным покрытием) или | 1 |
| шапка трикотажная утепленная | 1 |
| Валенки с резиновым низом или | по поясам |
| сапоги кожаные с утепленной прокладкой | по поясам |
| 4. | Рабочий по стирке и ремонту спецодежды; обувщик по ремонту обуви; рабочий производственных бань; уборщик производственных и служебных помещений | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 |
| и пояс брючный | до износа |
| или халат из смешанных тканей | 2 |
| Фартук прорезиненный или фартук из полимерных материалов | 2 |
| Ботинки кожаные с жестким подноском или | 1 пара |
| Полуботинки кожаные или | 1 пара |
| полусапоги резиновые | 2 пары |
| Портянки хлопчатобумажные или | 12 пар |
| носки хлопчатобумажные | 12 пар |
| Перчатки хлопчатобумажные с полимерным покрытием | 12 пар |
| Перчатки резиновые или перчатки из полимерных материалов | 6 пар |
| Рубашка хлопчатобумажная | 2 |
| Куртка из смешанных тканей на утепляющей прокладке | 1 на 2 года |
| Банная обувь | до износа |
| Полотенце | до износа |
| 5. | Кладовщик; ламповщик; инженер-химик; техник-лаборант; лаборант | Дополнительно к СИЗ, указанным в [пункте 4](#P384) настоящего подраздела: |  |
| Очки защитные | до износа |
| 6. | Электросварщик; газосварщик; электрогазосварщик | Костюм сварщика | 1 |
| Пояс брючный | до износа |
| Белье нательное | 2 комплекта |
| Ботинки кожаные с жестким подноском или | 1 пара |
| сапоги кожаные с жестким подноском, или | 1 пара |
| сапоги резиновые с жестким подноском | 2 пары |
| Портянки хлопчатобумажные и | 6 пар |
| портянки суконные или | 6 пар |
| носки хлопчатобумажные и | 6 пар |
| носки шерстяные | 6 пар |
| Каска шахтерская | 1 на 2 года |
| Подшлемник под каску | до износа |
| Перчатки хлопчатобумажные с полимерным покрытием | 24 пары |
| Перчатки термостойкие для защиты от искр и брызг расплавленного металла | 6 пар |
| Щиток защитный | до износа |
| Очки защитные для сварочных работ | до износа |
| Щиток лицевой электросварщика с автоматически затемняющимся светофильтром | 1 на 2 года |
| Респиратор для защиты от сварочных аэрозолей и дымов металла с дополнительной защитой от органических паров и озона | до износа |
| Банная обувь | до износа |
| Полотенце | до износа |
| На наружных работах зимой дополнительно: |  |
| Костюм из смешанных тканей на утепляющей прокладке | 1 на 2 года |
| Белье нательное утепленное | 2 комплекта |
| Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с шерстяными вкладышами | 1 пара |
| Подшлемник утепленный (с одно- или трехслойным покрытием) или | 1 |
| шапка трикотажная утепленная | 1 |
| Портянки суконные или | 6 пар |
| носки шерстяные | 6 пар |
| Валенки с резиновым низом или | по поясам |
| сапоги кожаные с утепленной прокладкой | по поясам |

Примечания:

1. Рабочим, горным мастерам, работающим в угольных разрезах в III - IV климатических поясах при температуре минус 20 °C и ниже, на время работы выдаются: шапка-ушанка - 1 на 2 года и полушубок как дежурный.

2. Составителям поездов, постоянно выполняющим работу кондукторов грузовых поездов в III - IV климатических поясах, дополнительно выдается полушубок 1 на 2 года вместо куртки из смешанных тканей на утепляющей прокладке.

3. На работах, связанных с движением железнодорожного транспорта, могут выдаваться: костюм сигнальный из смешанных тканей вместо костюма шахтерского для защиты от механических воздействий и общих производственных загрязнений (тип А или Б); плащ сигнальный непромокаемый вместо плаща непромокаемого; костюм сигнальный из смешанных тканей на утепляющей прокладке вместо костюма из смешанных тканей на утепляющей прокладке с теми же сроками носки.

III. Работы на шахтах (рудниках) федерального

государственного унитарного предприятия "Государственный

трест "Арктикуголь"

Нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной

обуви и других средств индивидуальной защиты, выдаваемых

работникам в соответствии с условиями труда

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование средств индивидуальной защиты | Норма выдачи на год (количество единиц или комплектов) |
|  | Перчатки диэлектрические | до износа |
|  | Галоши диэлектрические | до износа |
|  | Перчатки антивибрационные | 6 - 24 пары |
|  | Пояс предохранительный или страховочный канат | до износа |
|  | Жилет сигнальный | до износа |
|  | Наколенники и налокотники | до износа |
|  | Наушники противошумные или вкладыши противошумные | до износа |
|  | Перчатки резиновые или перчатки из полимерных материалов | 12 - 24 пары |
|  | Рукавицы брезентовые или комбинированные | 12 - 24 пары |

Примечание. Конкретные виды СИЗ, предусмотренные настоящим подразделом, нормы их выдачи на год устанавливаются работодателем по согласованию с соответствующим выборным органом первичной профсоюзной организации или иным представительным органом работников в зависимости от условий работы, результатов проведения специальной оценки условий труда.

(в ред. [Приказа](consultantplus://offline/ref=3BD0AE7028D0B9C93302B4F495EAE9C05FE7A3E3B3C3F68FE7C11C39CEEF3ABC501185946A41179FMEK5G) Минтруда России от 20.02.2014 N 103н)

Нормы выдачи специальной одежды, специальной обуви

и других средств индивидуальной защиты по профессиям,

должностям и видам работ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование профессий и должностей | Наименование средств индивидуальной защиты | Норма выдачи на год (количество единиц или комплектов) |
| 1. | Работники всех профессий и должностей, занятые на подземных, поверхностных работах и в неотапливаемых помещениях (кроме профессий, указанных в [пунктах 6](#P634) - [8](#P672) настоящего подраздела) | Костюм шахтерский для защиты от механических воздействий и общих производственных загрязнений (тип А или Б) | 1 |
| Пояс брючный | до износа |
| Белье нательное утепленное | 2 комплекта |
| Свитер шерстяной и рейтузы шерстяные трикотажные | 1 комплект на 2 года |
| Куртка на утепляющей прокладке | 1 на 2 года |
| Ботинки кожаные с жестким подноском или | 1 пара |
| сапоги кожаные с жестким подноском, или | 1 пара |
| сапоги резиновые с жестким подноском | 2 пары |
| Портянки хлопчатобумажные и | 6 пар |
| портянки суконные или | 6 пар |
| носки хлопчатобумажные и | 6 пар |
| носки шерстяные | 6 пар |
| Самоспасатель | до износа |
| Головной светильник | до износа |
| Пояс для аккумуляторных ламп | до износа |
| Каска шахтерская | 1 на 2 года |
| Подшлемник утепленный (с одно- или трехслойным утеплителем) или | 1 |
| подшлемник шерстяной утепленный, или | 1 |
| шапка трикотажная утепленная | 1 |
| Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с шерстяными вкладышами | 4 пары |
| Рукавицы шерстяные для защиты от пониженных температур | 4 пары |
| Перчатки хлопчатобумажные | 24 - 36 пар |
| Очки защитные | до износа |
| Респиратор противоаэрозольный или полумаска (маска) со сменными фильтрами | до износа |
| Банная обувь | до износа |
| Полотенце | до износа |
| На мокрых работах дополнительно: |  |
| Костюм из синтетической ткани с пленочным покрытием для защиты от воды | 1 на 2 года |
| Сапоги резиновые с жестким подноском вместо сапог кожаных с жестким подноском | 3 пары |
| 2. | Взрывник | Дополнительно к СИЗ, указанным в [пункте 1](#P540) настоящего подраздела: |  |
| Перчатки кожаные | 2 пары |
| 3. | Горнорабочий подземный при выполнении работ по вывозке нечистот из шахты | Дополнительно к СИЗ, указанным в [пункте 1](#P540) настоящего подраздела: |  |
| Фартук прорезиненный или фартук из полимерных материалов | 2 |
| Перчатки резиновые или перчатки из полимерных материалов | 6 пар |
| 4. | Электрослесарь подземный, занятый на зарядке батарей аккумуляторных электровозов | Дополнительно к СИЗ, указанным в [пункте 1](#P540) настоящего подраздела: |  |
| Фартук прорезиненный или фартук из полимерных материалов | 2 |
| Перчатки резиновые или перчатки из полимерных материалов | 6 пар |
| 5. | Работники всех профессий и должностей | На наружных работах зимой дополнительно: |  |
| Полушубок | 1 на 2 года |
| Валенки с резиновым низом | по поясам |
| Шапка-ушанка | 1 на 2 года |
| Рукавицы меховые | 1 пара на 2 года |
| 6. | Рабочий по стирке и ремонту спецодежды; обувщик по ремонту обуви; рабочий производственных бань; уборщик производственных и служебных помещений | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 |
| и пояс брючный | до износа |
| или халат из смешанных тканей | 2 |
| Фартук прорезиненный или фартук из полимерных материалов | 2 |
| Ботинки кожаные с жестким подноском или | 1 пара |
| полуботинки кожаные, или | 1 пара |
| полусапоги резиновые | 2 пары |
| Портянки хлопчатобумажные или | 12 пар |
| носки хлопчатобумажные | 12 пар |
| Перчатки хлопчатобумажные с полимерным покрытием | 12 пар |
| Перчатки резиновые или перчатки из полимерных материалов | 6 пар |
| Рубашка хлопчатобумажная | 2 |
| Куртка из смешанных тканей на утепляющей прокладке | 1 на 2 года |
| Банная обувь | до износа |
| Полотенце | до износа |
| 7. | Кладовщик; ламповщик; инженер-химик; техник-лаборант; лаборант | Дополнительно к СИЗ, указанным в [пункте 6](#P634) настоящего подраздела: |  |
| Очки защитные | до износа |
| 8. | Электросварщик; газосварщик; электрогазосварщик | Костюм сварщика | 1 |
| Пояс брючный | до износа |
| Белье нательное | 2 комплекта |
| Ботинки кожаные с жестким подноском или | 1 пара |
| сапоги кожаные с жестким подноском, или | 1 пара |
| сапоги резиновые с жестким подноском | 2 пары |
| Портянки хлопчатобумажные и | 6 пар |
| портянки суконные или | 6 пар |
| носки хлопчатобумажные и | 6 пар |
| носки шерстяные | 6 пар |
| Каска шахтерская | 1 на 2 года |
| Подшлемник под каску | до износа |
| Перчатки хлопчатобумажные с полимерным покрытием | 24 пары |
| Перчатки термостойкие для защиты от искр и брызг расплавленного металла | 6 пар |
| Щиток защитный | до износа |
| Очки защитные для сварочных работ | до износа |
| Щиток лицевой электросварщика с автоматически затемняющимся светофильтром | 1 на 2 года |
| Респиратор для защиты от сварочных аэрозолей и дымов металла с дополнительной защитой от органических паров и озона | до износа |
| Банная обувь | до износа |
| Полотенце | до износа |
| На наружных работах зимой дополнительно: |  |
| Костюм из смешанных тканей на утепляющей прокладке | 1 на 2 года |
| Белье нательное утепленное | 2 комплекта |
| Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с шерстяными вкладышами | 1 пара |
| Подшлемник утепленный (с одно- или трехслойным покрытием) или | 1 |
| Шапка трикотажная утепленная | 1 |
| Портянки суконные или | 6 пар |
| Носки шерстяные | 6 пар |
| Сапоги кожаные с утепленной прокладкой | по поясам |

Примечания к Типовым нормам:

1. Конкретные виды СИЗ, нормы их выдачи на год устанавливаются работодателем по согласованию с соответствующим выборным органом первичной профсоюзной организации или иным представительным органом работников.

2. Руководителям и специалистам, обязанным по роду своей работы периодически посещать производственные цехи и участки, выдаются дежурные специальная одежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты по нормам, предусмотренным для работников соответствующих производств.

3. Работодателем по согласованию с соответствующим выборным органом первичной профсоюзной организации или иным представительным органом работникам всех профессий и должностей могут дополнительно выдаваться в зависимости от условий труда головные уборы: береты, кепи, бейсболки, косынки, а также шлем москитный, защитная маска со сроком носки "до износа". Зимой могут дополнительно выдаваться утепленные трикотажные шапки со сроком носки "до износа".

4. Работодателем по согласованию с соответствующим выборным органом первичной профсоюзной организации или иным представительным органом работникам всех профессий и должностей может дополнительно выдаваться две рубашки хлопчатобумажные на 1 год. Допускается выдача футболок вместо рубашек хлопчатобумажных.

5. Работникам всех профессий и должностей, работающим со значительными нагрузками на поясничный отдел позвоночника, а также работающим при резко изменяющихся температурных режимах, выдается пояс поясничный в искробезопасном исполнении для поддержания и фиксации позвоночника со сроком носки "до износа".

6. По просьбе работников в отдельных случаях, учитывая специфику работы и профессиональную принадлежность, допускается по решению работодателя по согласованию с соответствующим выборным органом первичной профсоюзной организации или иным представительным органом выдача специальной обуви без жесткого подноска.

7. Работодатель имеет право с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного представительного органа работников и своего финансово-экономического положения устанавливать нормы бесплатной выдачи работникам специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, улучшающие по сравнению с настоящими Типовыми нормами защиту работников от имеющихся на рабочих местах вредных и (или) опасных факторов, а также особых температурных условий или загрязнения.

8. В зависимости от условий работы и профессиональной принадлежности работникам выдаются костюмы шахтерские для защиты от механических воздействий и общих производственных загрязнений с соответствующими пропитками: водоотталкивающими, кислотощелочными, огнезащитными.

9. Сроки носки теплой специальной одежды и теплой специальной обуви устанавливаются в годах, в зависимости от климатических поясов:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование теплой специальной одежды и теплой специальной обуви | Климатические пояса | | | | |
| I | II | III | IV | Особый |
| 1. | Костюм из смешанных тканей на утепляющей прокладке | 2,5 | 2 | 2 | 1,5 | 1,5 |
| 2. | Костюм сварщика зимний | 2,5 | 2 | 2 | 1,5 | 1,5 |
| 3. | Куртка из смешанных тканей на утепляющей прокладке | 2,5 | 2 | 2 | 1,5 | 1,5 |
| 4. | Брюки из смешанных тканей на утепляющей прокладке | 2,5 | 2 | 2 | 1,5 | 1,5 |
| 5. | Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском | 2,5 | 2 | 2 | 1,5 | 1,5 |
| 6. | Сапоги кожаные утепленные с жестким подноском | 2,5 | 2 | 2 | 1,5 | 1,5 |

10. Срок носки "до износа" означает окончание срока хранения или годности, гарантийного срока (для СИЗ, теряющих защитные свойства в процессе хранения и (или) эксплуатации), предусмотренных маркировкой, наносимой на упаковку изделия, а также эксплуатационной документацией к СИЗ, либо получение повреждения СИЗ, повлекшего утрату защитных свойств.

11. Обеспечение работников банной обувью и полотенцем осуществляется в соответствии с [СанПиН 2.2.2948-11](consultantplus://offline/ref=3BD0AE7028D0B9C93302B4F495EAE9C05CE0AAE0B2CEF68FE7C11C39CEEF3ABC501185946A411598MEK1G) "Гигиенические требования к организациям, осуществляющим деятельность по добыче и переработке угля (горючих сланцев) и организации работ", утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 21 июля 2011 г. N 102 (зарегистрированы Минюстом России 8 декабря 2011 г. N 22519).